| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVB Audio-Video-Bridge Systemkarte mit 16 Ein- und 16 Ausgangskanälen. 32 Kanäle bei Verwendung im Core510 und 16 Kanäle bei Verwendung im I/O Frame, 1x RJ45 100Mbs Buchse, grüne Link/Act LED, gelbe Speed LED  Technische Daten:  mechanisch:  1 Slot im Core oder I/O Frame  Kanalzahl bei 48 kHz: 0 x 32 Kanäle  32 x 0 Kanäle  16 x 16 Kanäle  Im I/O Frame:  16 x 16 Kanäle bei 48kHz  Hersteller: QSC Typ: CAN32 |  |  |