| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-Kanal Line-Ausgangskarte, Ausgänge ausgeführt als steckbare Schraubklemmen (Euro-Style) - Hochwertige 24-bit Delta Sigma DA-Wandler mit 48/96 kHz AbtastrateTechnische Daten:Dynamikumfang: >112 dB >115 dB (A-bewertet)Verzerrungen: <0,004% THD+N (20Hz – 20 kHz, 2 dB unterhalb Clip)Übersprechen (typisch): >110 dBFrequenzgang (typisch): 20 Hz – 20 kHz +/-0,2 dBMute: -∞ dBGruppenlaufzeit (48kHz): 196 µsHersteller: QSCTyp: COL4 |  |  |