| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HD PTZ-Kamera mit Netzwerkinterface für professionelle Anwendungen zur Anbindung an ein Q-LAN Netzwerk. Simultane Übertragung via IP und HDMI oder 3G-SDI. Motorisierte Pan, Tilt und Zoom Funktion sowie Auto-Focus und automatischer Weißabgleich.Imagerotation Funktion für Deckenmontage verfügbar. Steuerbarkeit mit Vorschaubild über Q-SYS Designer, Touchcontroller und User Controlled Interface (UCI).Skalierbarkeit mehrerer PTZ-Kameras über das Q-LAN Netzwerk. Steuerung und PoE+ über ein CAT Kabel.Technische Daten:Image Sensor: 1/2.8", Low Noise CMOSObjektiv: 12x optischer Zoom f=3.47mm bis 41.65mm F1.84 bis F3.72Schwenkbereich: horizontal ± 170° Vertikal -30° ~ +90°S/N Ratio: ≥ 55dBHD Video Outputs: HDMI und 3G-SDIAuflösung: HDMI (YCbCr 4:2:2 8-bit): 4K @ 30/29.97/25 1080p @ 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i @ 60/59.94/50 720p @ 60/59.94/50/303G-SDI: 1080p @ 60/59,94/50/30/29.97/25 1080i @ 60/59.94/50 720p @ 60/59.94/50Netzwerk IP Bridging:Schnittstelle: RJ45 / Ethernet 1000BaseTFormat: MJPEG & YUY2 (Core 110f ausschließlich YUY2)Auflösungen: 1080p@30/15 fps, 720p@ 30/15 fps, 360p@ 30/15 fps, 180p@ 30/15 fpsNetzwerk IP Vorschau: H.264 @ 360p, 270p, 180pSpannungsversorgung: 12V, 12 Watt über JEITA-Netzstecker oder PoE (802.3af) Class 3 max. 12,95 WattAbmessung (B, H, T): 142 x 201 x 170 mmGewicht: 1,6 kgHersteller: QSCTyp: NC-12x80 |   |  |