| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät  8" Systemtouchpanel, kapazitiv mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät. Ausgeführt als vollfarbfähiges LC-Display mit In-Plane-Switching Technologie.  Die grafische Benutzeroberfläche kann per Software (Q-SYS Designer) frei konfiguriert und gestaltet werden.  Mindestanforderungen:  Oberfläche entspiegeltes Sicherheitsglas,  Bitmap-fähiges IPS Grafikdisplay, Auflösung 1280x800.  Montage horizontal oder vertikal möglich.  Speisespannung über PoE (LAN A) oder separates Netzteil.  Technische Daten:  Leuchtdichte: 400 cd/m²  Farbtiefe: 24 Bit (True Color)  Displaydiagonale: 203 mm  Abmessungen (B x H x T): 223 x 148 x 36 mm  Spannungsversorgung: PoE über Port LAN A nach IEEE802.3af, Klasse 3 oder externes Netzteil mit 24 Vdc; 1 A  Farbe: Schwarz  Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  Montagehalterung  Optionales Zubehör:  Tischgehäuse – TSC-80T-G2-BK  Hersteller: QSC  Typ: TSC-80W-G2 |  |  |