| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage des QSC K8.2 Lautsprechers**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC K8.2 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: K8.2 YOKE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage des QSC K10.2 Lautsprechers**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC K10.2 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: K10.2 YOKE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pulverbeschichteter U-Bügel aus Stahl zur vertikalen oder horizontalen Montage des QSC K12.2 Lautsprechers**Flexibel einsetzbarer U-Bügel zur Aufhängung eines QSC K12.2 Lautsprechers. Montage in horizontaler oder vertikaler Position möglich. Hersteller: QSCTyp: K12.2 YOKE |  |  |